|  |
| --- |
| **Baukontroll-Checkliste: Abwasser-Leitungsbau** |
|  |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |
| --- |
| **Prüfungen:****M** Materialkontrolle: Zustand angelieferte Rohre und Formstücke**S** Sohlenbeton und Lage der Rohre: Höhe und Dicke Sohlenbeton, Lage Rohre (v.+/- 20mm, h. +/- 30mm)**R** Rohrkontrolle vor dem Betonieren: Durchmesser, Risse, Abplatzungen, Anschlüsse an Leitung**B** Beton: Betonqualität (RCB 0-30), Überdeckung seitlich und über dem Rohr, Einbau / Verdichtung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfung | OK | nicht OK | Beanstandung / Bemerkungen | Visum BL | Visum PL Uster |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |