|  |  |
| --- | --- |
| **Baukontroll-Checkliste: Abwasser-Leitungsbau** | |
|  | |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |
| --- |
| **Prüfungen:**  **M** Materialkontrolle: Zustand angelieferte Rohre und Formstücke  **S** Sohlenbeton und Lage der Rohre: Höhe und Dicke Sohlenbeton, Lage Rohre (v.+/- 20mm, h. +/- 30mm)  **R** Rohrkontrolle vor dem Betonieren: Durchmesser, Risse, Abplatzungen, Anschlüsse an Leitung  **B** Beton: Betonqualität (RCB 0-30), Überdeckung seitlich und über dem Rohr, Einbau / Verdichtung |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfung | OK | nicht OK | Beanstandung / Bemerkungen | Visum BL | Visum  PL Uster |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |