|  |
| --- |
| **Baukontroll-Checkliste: Grabenbau und Baugruben** |
|  |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |
| --- |
| **Prüfungen:****S** Spriessung (Kanaldielen, Longarinen): Nach Plan / Statik, Hinterfüllung, KD 15 cm Überstand**A1** Aushub: Richtige Deklaration, Sohlenkote (+/- 5 cm), saubere Sohle, Schutz v. Wurzeln / best. Leitungen**A2** Auffüllmaterial: Qualität, Zustand (Wassergehalt)**V** Verdichtung: Schichtweises verdichten (30-50 cm) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfung | OK | nicht OK | Beanstandung / Bemerkungen | Visum BL | Visum PL Uster |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |