|  |  |
| --- | --- |
| **Baukontroll-Checkliste: Strassenbau** | |
|  | |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |
| --- |
| **Prüfungen:**  **A** Aushub: PAK-Begleitschein, Materialtrennung, richtige Deklaration  **P1** Planum: Höhenlage (+/- 20mm), Gefälle, ME-Wert (30 MN/m2), Durchnässung  **P2** Planie: Höhenlage (+10mm, -15mm), Gefälle, ME-Wert (100-120 MN/m2), Durchnässung  **S1** Steine - Material: Qualität, Länge, Herkunft, Oberfläche Schalensteine (insbesondere bei flachen Gefällen)  **S2** Steine - Einbau: Ausführung nach Plan, Koten, Gefälle, Lage (+/- 1cm, keine Absätze), Fugen (2mm)  **M** Mischgut: Nachweise vorhanden, Anordnung Mischgutproben  **B** Belagseinbau: Schichtstärken, Entmischungen, Temperatur, Anstriche an Rändern/Fugen/Schichten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfung | OK | nicht OK | Beanstandung / Bemerkungen | Visum BL | Visum  PL Uster |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |