|  |
| --- |
| **Baukontroll-Checkliste: Strassenbau** |
|  |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |
| --- |
| **Prüfungen:****A** Aushub: PAK-Begleitschein, Materialtrennung, richtige Deklaration**P1** Planum: Höhenlage (+/- 20mm), Gefälle, ME-Wert (30 MN/m2), Durchnässung**P2** Planie: Höhenlage (+10mm, -15mm), Gefälle, ME-Wert (100-120 MN/m2), Durchnässung**S1** Steine - Material: Qualität, Länge, Herkunft, Oberfläche Schalensteine (insbesondere bei flachen Gefällen)**S2** Steine - Einbau: Ausführung nach Plan, Koten, Gefälle, Lage (+/- 1cm, keine Absätze), Fugen (2mm)**M** Mischgut: Nachweise vorhanden, Anordnung Mischgutproben**B** Belagseinbau: Schichtstärken, Entmischungen, Temperatur, Anstriche an Rändern/Fugen/Schichten |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum | Prüfung | OK | nicht OK | Beanstandung / Bemerkungen | Visum BL | Visum PL Uster |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |
|   |   |  [ ]  |  [ ]  |   |   |   |