|  |  |
| --- | --- |
| **Prüfprotokoll Baurichtlinie Luft Kontrolle monatlich 1x durchführen**  Rechtliche Grundlagen: eidg. Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16.12.1985;  RRB Nr. 986 vom 30.06.2004; STRB Nr. 781 vom 02.09.2020 | |
| **Baustelle:** |  |
| **Bauleitung:** |  |
| **Unternehmer:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Bauzeit:** | **Baubeginn: ca. Bauende:** |
| **Kontrolle Nr.:** |  |
| **Kontroll-Datum:** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Baumaschinen mit  Partikelfilterpflicht**  Leistung ≥18 kW  ab Abgasstufe V ≥19 kW | **Inventar Nr.** | **Partikelfilter visuelle  Kontrolle1)** | | **Angeordnete Massnahmen** | **Nach- kontrollen** |
| Bagger, Dumper, Walze, Einbaufertiger, Bohrgerät, etc. |  | i.O. | nicht  i.O. | Überprüfung Partikelfilter mit Abgaswartung, Ersatz Baumaschine etc. | i.O.  vom: |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1) Eine Anleitung zur Durchführung der visuellen Kontrolle von Partikelfiltern finden Sie auf der Rückseite.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Weitergeleitet an PL Uster** |
|  |  |

**Bauleitung: Unternehmung:**

(Bauleiter) (Bauführer, Polier)

**Anleitung zur Durchführung der visuellen Kontrolle von Partikelfiltern (Test Funktionstüchtigkeit)**

Die Stadt Uster bittet Sie, zusammen mit dem Unternehmer monatlich 1x eine Maschinenkontrolle auf Ihren städtischen Baustellen durchzuführen, zum Beispiel anlässlich der Bausitzung/Jour fixe.

Baumaschinen mit einer Leistung ≥18 kW (ab Abgasstufe V ≥19 kW) müssen unabhängig vom Baujahr mit einem Partikelfilter ausgerüstet sein. Der Unternehmer wird Ihnen zeigen, welche Baumaschinen mit einem Partikelfilter ausgerüstet sind respektive sein müssen. Die Funktionstüchtigkeit der Partikelfilter kontrollieren Sie visuell:

Weist der Auspuff innen keine Russablagerung auf ist die Funktionstüchtigkeit gewährleistet. Bei Russablagerung im Innern des Auspuffs ist diese hingegen nicht gewährleistet. Fordern Sie in diesem Fall den Unternehmer (Halter der Baumaschine) auf, innerhalb von drei Wochen den Partikelfilter auf Schäden überprüfen zu lassen und anschliessend eine Abgaswartung (Abgasmessung) durchzuführen. Kontrollieren Sie nach Ablauf der Frist die durchgeführte Abgaswartung im Abgas-Wartungsdokument. Hinweis: Die Abgasmessung ist im Abgas-Wartungsdokument nur eingetragen, wenn die gesetzlichen Anforderungen erfüllt wurden. Halten Sie eine Nachkontrolle im Prüfprotokoll mit Datum fest, wenn die Beanstandung erledigt ist.

Bitte senden Sie anschliessend das – wenn möglich digital – ausgefüllte Prüfprotokoll Baurichtlinie Luft der durchgeführten Kontrolle mit Nachkontrolle an die Projektleitung der Stadt Uster mit der Betreffzeile: Maschinenkontrolle Baustelle…

*Die folgenden Bilder zeigen Beispiele der Beurteilung bei der visuellen Kontrolle. Sind keine Russablagerung im Innern des Auspuffs sichtbar ist der Partikelfilter i.O. (grüne Ampel). Bei sichtbaren Russablagerung ist der Partikelfilter hingegen nicht i.O. (rote Ampel). Der Partikelfilter muss auf Schäden überprüft werden und es muss eine Abgaswartung durchgeführt werden. Tipp: Bei Auspuffrohren mit einer schwarzen Grundfarbe machen Sie mit einem weissen Stofflappen einen Abstrich im Innern des Auspuffs. Bleiben russige Rückstände auf dem Stofflappen zurück ist der Partikelfilter nicht i.O.*

****